
附件

上饶市第三人民医院全院范围内零星装修、修缮、维修

、改造等工程项目采购需求及商务条款
一、服务需求
（一）采购目标
本项目是为医院的所有正在使用的有使用寿命的设施设备（医疗设备除外）的修缮、维修、改造、更换等项目（预算金额20万以内），发生的各项目数量（工程量）不能确定，清单中的项目可能全部发生或部分发生，最终以实际发生的为准。

（二）技术要求
1.因本项目为装修、修缮、维修等各类项目，发生的各项目数量（工程量）不能确定，清单中的项目可能全部发生或部分发生，最终以实际发生的为准。各投标人要考虑其中风险，采购人对可能发生的风险不承担任何责任。

2.清单外的维修、改造等项目与清单内同比例打折计费。

3.服务要求及人员要求

3.1中标人的技术人员必须具有专业性，日常必须有3人（管理人员1人，泥工1人，杂工1人）常驻在院，确保随叫随到，按采购人要求完成各项工作任务。

3.2中标人必须服从采购人管理，对采购人交办的维修及改造项目，按采购人要求按时保质保量完成。

3.3中标人不得以服务项目的工作量太小、工价太低、找不到人做事等任何理由拒绝采购人交办的各项任务。
3.4各人员的住宿、就餐、工资、福利、各类保险、五险一金、治安、意外责任等均由成交供应商承担，与采购人无任何关系。

3.5项目负责人具备较高的政治思想素养和业务水平，有较强的组织协调能力和思想政治工作能力。项目负责人不得更换，如有特殊原因需更换，须经采购人考核认可后，方可更换。
3.6所有上岗人员应登记造册，向采购人报备。如更换人员成交供应商需提前1个月向采购人提交申请，采购人同意后方可更换同等资质人员。

（三）工程质量与安全
1.工程质量
1.1本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，成交供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工。

1.2中标人所使用的维修或改造材料必须符合国家标准或行业标准、全新的优质产品；

1.3因成交供应商原因，如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，成交供应商需无条件返工，直到达到合同约定条件，并由成交供应商承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。成交供应商承诺的质量等 级达不到约定条件应承担违约责任，并按合同金额的 5%追究成交供应商违约责任。三次返工达不到标准的，采购人有权单方面解除合同，追究成交供应商的损失赔偿责任。
2.工程安全
2.1成交供应商需严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。
2.2职业健康安全管理目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。成交供应商在施工过程中应采取安全措施，因成交供应商过失导致的安全事故所产生的一切法律、经济后果均由成交供应商承担。

2.3成交供应商在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
2.4采购人所支付的工程（劳务）款项中，已包含相应的各类保险及税费，合同履行期间，成交供应商所发生的所有人员的一切疾病、工伤（亡）等均由成交供应商自行承担。

3.所提供的材料必须经采购人确认后方可使用，否则采购人有权拒绝验收，中标人必须根据采购人要求时行返工，由此造成的损失由采购自行承担。

(四）计价标准
工作量经采购人确认，维修内容的综合单价均需严格按照如下进行确定。
1.《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)。
2.《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017 版）。
3.《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017 版）。
4.《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017 版）。
5.《江西省园林工程消耗量定额及统一基价表》（2006 版）。
6.《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017 版）及其配套的费用定额。

7.省(国)标准图集及相关施工验收规范。
8.材料按项目派工单当月《上饶市造价信息》价格。
9.定额、市造价信息没有的，需要议价的项目，在实施前需由财务、分管项目人， 施工人员到场共同议价或招采办询价后实施，议价原则参照定额和市场价。
10.经采购单位主管科室核定确认。
11.院内各科室不计工程的维修，如：墙面粉刷、补瓷砖等，根据实际情况，确 保随叫随到，按时保质完成。人工服务各工种劳务费不得超过：木工 300元/天、泥工300元/天、小工 220 元/天（人工服务费由主管科室负责人、供应商根据不同的时间区段价格浮动共同议价或市场询价后实施，议价原则参照定额和市场价）。
（五）装修、修缮、维修等零星工程清单
注：以下发生的各项目数量（工程量）不能确定，以下的项目可能全部发生或部分发生，最终以实际发生的为准，各供应商要考虑其中风险，采购人对可能发生的风险不承担任何责任。供应商拟投入在本项目中使用的材料均需达到相应质量标准要求（如：防水、卷材、管材等）

1.吊顶（石膏板、吸音矿棉板、集成铝板、铝塑板等）因电工放线、信息科放网线、维修中央空调等原因位置不到位，合开拆吊顶，拆除后，恢复原样。

2.瓷砖（墙面瓷砖、地面瓷砖等）花岗岩、大理石、火烧板等各种材料，因车子拉货、搬运、拉车等各种原因造成损坏，随叫随到按要求完成。
3.地板（PVC 塑胶地板、实木复合地板等），根据要求定制。
4.门（实木门、防盗门、防火门、铝合金门、玻璃门、自动门、隔音门、隔音窗等），根据实际情况，及时厂家定做。
5.窗（铝合金窗、塑钢窗）因窗子损坏，及时定制，玻璃是双层钢化玻璃。
6.水（因水管破裂、房屋开裂等原因漏水，及时维修，及时修复。）
道路因过重车、地基下沉、水管破裂等因素引起地面破损，及时维修、硬化路面、沥青。

7.医院科室调整按各科室要求，免漆板定制产品不同规格尺寸的柜子，与原材质、 规格、功能保持一致。
8.院内人工服务：
人工服务是指不产生工程量的单纯人工劳动服务，如全院办公室桌、柜、椅搬运， 会议桌摆放，科室、设备的转运、科室搬迁、化粪油阴井清理、排水沟清理、下水道堵塞疏通、道路花坛整治等各工种零星人工服务。
9.木工：院内各科室、门、抽屉、柜门、柜锁、门锁、挂牌等。
10.石工：砌墙、粉刷等。
11. 日常主要材料：
11.1 涂料：乳胶漆、外墙、内墙腻子粉
11.2 水泥：325、425 国标水泥
11.3 砖：红砖、烧结砖、空心砖、多孔砖、加气砖
11.4 装饰板：1 实木杉木免漆板 1220mm×2440mm 厚 18 厘米、2 多层实木免漆板 1220mm×2440mm 厚 18 厘米、3 铝塑板 1220mm×2440mm 厚 4 厘米、4 集成吊顶铝扣板厚 4 厘米、5 竹木纤维集成护墙板厚 9 厘米、6 PVC 塑料扣板、7 防火岩棉夹心板、泡沫 板、8 304 不绣钢板厚 3 厘米、9 国标 PVC 地坂、10 木地坂实木地板厚 18 厘米、11 木 方料杉木 4×6、5×8、10×10、2×3、12 钢质烤漆门采购人级、13 实木门单门双开门子母
门）
11.5 防水材料：两虹 400 彩色高弹、软沥青、卷材
11.6 瓷砖：外墙天然砖 400×200、100×200、800*800
11.7 地砖 600×600、800×800、1000×1000、400*800
11.8 墙砖 400×800、300×600、1800×900、600×1200
11.9 树脂复合塑料地沟盖板 500×350×40
11.10 吨球墨铸铁圆井盖 800×900×60 吨
11.11 球墨铸铁地沟盖板 500×500×40 吨
11.12 锁：房门锁、防盗门锁、办公桌抽屉锁、文件柜锁等
11.13 排水管：HDPE 双壁波纹管、钢带管 6 米×300、6 米×400、6 米×800
11.14 铝合金：120 系列断桥铝合金门窗、9 级隔音

12.其他应急部分。
13.劳务服务部分。

14.医院根据工作需要装修改造。
15.其他零星工程。
16.服务方式：按采购单位要求提供上门服务，中标人对每个零星装修项目提供维修方案，经采购单位确认后，按采购单位要求按时、按质按量提供服务，最终通过验收合格。
17.按采购人需求、按国家标准及规范施工技术要求，所使用维修改造材料须符合国家标准或行业标准、为全新优质产品。

二、商务条款
1.服务期限及工程地点：服务期限为合同签订之日起1年；服务地点为上饶市第三人民医院（信州区陶侃路66号），具体按采购人要求为准。
2.质量标准：满足国家及当地有关规定。

3.付款方式：

3.1在本合同签订后，2日内备料进场，待工程竣工验收合格后且交付采购人接受后，采购人委托第三结算审计机构对项目进行结算审计，最终价格以结算审计报告为准。

3.2竣工验收合格后且交付采购人方接受后，采购人方7日内预付合同价款金额的60%；采购人方在7日内按照完成结算审计后的最终价格的95%基础上扣除已预付合同价款金额的60%再进行支付。

3.3结算审计后的最终价格的5%作为质量保修金，在保修期内该保修款不计算利息，保修期满且无任何质量问题或无返修后质保金付清。

3.4结算审计审减费：审减额按5%计取(审减率在5%内时：审减费由采购人方全额承担，审减率在5%以上时：审减率5%内的审减费由采购人方支付，超出审减率5%外产生的审减费由施工单位承担）。
3.5在采购人方付款前，乙方须按要求向采购人方提供合法发票，在未提供发票或提供发票不合要求时，采购人方有权拒绝付款或延迟直至乙方提供合法发票后在7日内进行支付。
4..质保期及维护保养：

4.1所有装修、修缮、维修等工程项目的质保期为1年，除特殊情况（人为、自然灾害）外，1年内因原材料或零配件质量问题或维修不当导致的质量问题，中标人必须无条件地及时维修或更换（相关标准大于1年的按相关标准执行）。

4.2投标人应按《建设工程质量管理条例》国务院令第 279 号和《房屋建筑工程质量保修办法》建设部令第 80 号规定依法对本工程进行 保修。在质量保证期内免费实行“三包 ”服务，服务方式为免费上门维修、维护。

4.3在质保期内，投标人提供 7×24 小时即时响应服务，所有服务方式均为投标人上门服务；投标人接到采购人故障反馈信息后，必须在 4 小时内到场并对采购人所提出的维修要求做出实质性响应，提供应急策略，12 小时内解决问题（节假日照常服务）；如有需要返工或修复的情况，必须在采购人规定的时间内完成，由此产生的一切费用均由投标人承担，不再向采购人另外计取费用。 如果产品在质保期内发生故障，如现场 24 小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。投标人不能在规定时间内作出上述实质性响应的，采购人有权自行处理或者请第三方进行处理，由此产生的费用和责任后果由投标人承担。
4.4在质量保证期内，产品遇有质量问题需进行检修，所需的工时费和材料由投标人负责。
4.5服务质量要求：按国家标准或行业标准进行施工，因质量或施工不符合要求，中标人必须按采购人要求进行返工，返工后仍不合格的，采购人有权单方中止合同，由此造成的损失由中标方自行承担。
5.施工及其他要求：

5.1成交供应商在施工时必须爱惜采购人设施设备，拆除后的有关设施设备归采购人所有，除建筑垃圾外，成交供应商不得私自处理，拆除后的设施设备成交供应商必须按采购人的要求搬运到指定地点，如拆除时成交供应商损坏采购人的有关财产或私自处理采购人的有关财产，成交供应商必须赔偿，否则采购人在支付工程款时有权扣除相关的费用。

6.违约责任及其他

6.1本项目未经采购人同意不允许转包、分包，情节严重的将终止合同。

6.2在项目维修服务过程中，项目负责人（需投标人法人委托书）根据业主实际需要随叫随到（到采购人指定地点签到），如有特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请，并获采购人同意；项 目负责人应主动跟踪服务情况，每月考核情况应向业主汇报并提出次月工作计划。
6.3因本项目为修缮维修类项目，发生的各项目数量（工程量）不能 确定，清单中的项目可能全部发生或部分发生，最终以实际发生的为准，采购人对可能发生的风险不承担任何责任。
6.4采购人可根据维修工作量的大小的实际情况，提前 8 小时要求投标人加派各工种工人人员数量。

6.5所有权归属：项目自开工之日起，项目建成的半成品及成品所有 权归采购人所有。已验收的维修项目，施工单位应向建设单位办理 项目移交手续。在此程序完成之前，项目产品遭到损坏由施工单位 无偿修复；在此程序完成之后，因施工单位内部原因，项目产品遭 到恶意损坏由施工单位无偿修复，情形恶劣的需承担相应法律责任 及经济赔偿责任（含施工单位拖欠农民工工资、分包工程款、材料 费、机械费等因素导致第三方破坏项目产品的情况）；缺陷责任期内的维保服务按相关条款执行。

7.争议解决方式
7.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则， 通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，向上饶市仲裁委员会提起仲裁。

7.2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行.
注：以上服务要求及商务条款为必须满足项，否则作无效响应处理

评标标准
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标 文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
一、价格评分 10 分
	评审内容
	得分

	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投 标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公 式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10 分
注：若投标人报价超出最高限价，作无效投标处理。
	10 分


二、技术评审 60 分
	评分点
	评审内容
	分值

	符合性审查
	完全满足招标文件第五章（一）服务需求，否则作无效投标。
评审依据：服务需求响应/偏离表。
	/

	实施方案
	投标人针对本项目提供实施方案，包含以下内容：项目质量保 证措施、安全生产保证措施、文明施工及环保措施、难点重点应对措施、提供零星维修人员配置的。全部满足得 25 分，以
上内容每缺一项扣 5 分。
评审依据：投标文件中提供包含上述相应内容的实施方案。
	25 分

	维修机械设备
	1、投标人拟投入该项目的维修机械设备包含：电锤、水平仪、
手电钻、工具车、发电机等每具备一个得 1 分，最高 5 分。
评分依据：投标文件中提供设备购置发票扫描件加盖投标人 公章（发票的购买单位须与投标人名称一致），未按要求提
供或购置发票不清晰不得分。
	5 分

	施工时效性
	1、承诺在接到采购人方委托任务后（书面形式或邮箱发送）在1日内回复人员到场具体时间的得 1 分；

2、承诺在采购人乙双方确认开工日期准时开工的得 2 分；

3、承诺在采购人乙双方约定工期内完工的得 2 分（因采购人方原因造
	5 分


	
	成的工期延误，工期顺延）。
评审依据：投标文件中提供以上 1-3 项提供承诺函并加盖投
标人公章。
	

	人员综合服务
能力
	拟投入本项目服务人员：
1、投标人拟派本项目的项目经理具备二级建造师（建筑工程）
得 2 分；
2、投标人拟派技术人员具有中级及以上职称的每提供一人得
1 分，满分 3 分；
3、投标人拟派人员具有技术工人职业资格证书中级工种的，
每提供一人得 0.5 分，最高得 20 分；
评审依据：投标文件中提供以上拟派人员的劳动合同、社保 或人员保险、相关证书复印件加盖投标人公章，缺项或未提
供不得分。
	25 分


三、商务评审 20 分
	评分点
	评审内容
	分值

	符合性审查
	完全满足招标文件第五章（二）商务条件，否则作无效投标。
评审依据：商务条件响应/偏离表。
	/

	类似业绩
	投标方自 2021年 1 月 1 日起至本项目开标之日止有类似工程
维修业绩的，每提供一份得 1 分，本项最高得 5 分。
评审依据：提供业绩合同复印件及业主方联系电话并加盖投
标人公章，以上材料缺项或未提供不得分。
	5 分

	服务响应
	1、普通维修：收到采购人报修后 2 小时内到场处理得 3 分，
收到报修后 1 小时内到场处理得 5 分。
2、紧急维修：收到采购人报修后 30 分钟内到场处理得 5 分，
收到报修后 15 分钟内到场处理得 10 分。
评审依据：承诺函加盖投标人公章。
	15 分


	2024年日常维修项目报价明细表

	序号
	名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	报价单

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1 
	2.0mm厚橡胶地塑
	品牌.仕象2.0mm厚橡胶地塑
	m2
	1.00 
	

	2 
	600*600矿棉板天棚
	1.600*600矿棉板面层
	m2
	1.00 
	

	3 
	门、门框维修
	简易维修
	扇
	1.00 
	

	4 
	门扇更换
	鑫博门扇更换
	扇
	1.00 
	

	5 
	更换换气扇
	艾美特高速节能风机型号Fp-12H（40w）
	台
	1.00 
	

	6 
	墙、地面砖修补
	弗贝思陶瓷400*800.600*600    
	块
	1.00 
	

	7 
	卫生间隔断换底座
	不锈钢底座.
	个
	1.00 
	

	8 
	防盗门不锈钢拉手
	玥玛304不锈钢拉手
	套
	1.00 
	

	9 
	防盗门换锁体
	玥玛大锁体
	把
	1.00 
	

	10 
	走廊扶手维修更换
	更换医用扶手
	米
	1.00 
	

	11 
	桌面更换
	餐桌桌面（0.8*1.1）
	张
	1.00 
	

	12 
	白色乳胶漆墙面
	1、腻子批嵌2、乳胶漆
	m2
	1.00 
	

	13 
	白色石英石台面
	1、白色石英石台面加（磨边）
	m2
	1.00 
	

	14 
	办公家具漆面修复
	办公家具漆面修复
	处
	1.00 
	

	15 
	闭门器
	240型；欧西朗铝材、玥玛、固特
	只
	1.00 
	

	16 
	玻璃门半圆锁
	通用双边锁.打胶固定
	套
	1.00 
	

	17 
	玻璃门拉手
	不锈钢800cm；
	套
	1.00 
	

	18 
	玻璃门七字夹
	不锈钢30cm；
	个
	1.00 
	

	19 
	玻璃门长夹
	不锈钢800cm；
	个
	1.00 
	

	20 
	玻璃.雨棚打胶
	重新打胶（含铲除原胶）
	m2
	1.00 
	

	21 
	不锈钢板包卫生间门框下端
	202不锈钢1.0厚高50cm，全包价
	樘
	1.00 
	

	22 
	布艺窗帘
	换窗帘轨道.等附件
	m
	1.00 
	

	23 
	成品隔断
	卫生间成品高隔断 含五金
	m2
	1.00 
	

	24 
	成品遮光卷帘
	1、成品遮光卷帘(含窗帘、轨道及配件等一切相关工序)
	m
	1.00 
	

	25 
	厨柜门
	橱柜门含五金配件
	扇
	1.00 
	

	26 
	大理石台板
	大理石台板（宽60-80cm）
	m
	1.00 
	

	27 
	房间门门锁
	不锈钢58面板180锁体整套品牌(MILOR)
	把
	1.00 
	

	28 
	地沟盖板
	304不锈钢方通1.0，宽30-40厘米含辅材
	m
	1.00 
	

	29 
	地沟盖板
	树脂等
	m
	1.00 
	

	30 
	地下室地坪漆修补
	地下室地坪漆修补（局部）
	m2
	1.00 
	

	31 
	电动门遥控器
	通用电动卷闸门
	套
	1.00 
	

	32 
	电梯基坑防水维修
	电梯基坑防水维修（全包价）
	个
	1.00 
	

	33 
	垫层
	混凝土垫层浇筑（C15)
	m3
	1.00 
	

	34 
	桌子维修
	电焊维修
	张
	1.00 
	

	35 
	吊顶天棚
	1、装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300*300平面
2、铝合金扣板
	m2
	1.00 
	

	36 
	防盗窗
	202不锈钢防盗窗安装1.0mm
	m2
	1.00 
	

	37 
	防盗窗
	304不锈钢防盗窗安装1.0mm
	m2
	1.00 
	

	38 
	防盗门锁
	防盗门锁5.0双活意利原子品牌
	把
	1.00 
	

	39 
	防腐木更换
	普通
	m2
	1.00 
	

	40 
	防腐木刷油漆两遍
	按水平投影面积计算
	m2
	1.00 
	

	41 
	防水工程维修
	铲除并重新做防水（当某一处防水维修按面积计算少于1200元时）
	处
	1.00 
	

	42 
	防水注浆补漏
	从室内修补，按裂缝长度计算，每米约7个钉
	m
	1.00 
	

	43 
	房间普通门
	1、木门
2、油漆、锁等五金
	m2
	1.00 
	

	44 
	钢质防火门
	甲级乙级丙级均价；浙江腾飞
	m2
	1.00 
	

	45 
	化粪池清理
	化粪池清理（包一年）
	个
	1.00 
	

	46 
	集成吊顶
	铝材300x300铝天花含3cm铝角线等辅材；长城牌、樱花
	㎡
	1.00 
	

	47 
	铰链更换
	铰链更换、中型
	个
	1.00 
	

	48 
	金属百叶窗
	铝合金
	m2
	1.00 
	

	49 
	金属窗
	108断桥铝合金窗制作与安装：中空玻璃；凤铝、广铝
	m2
	1.00 
	

	50 
	金属窗
	铝合金窗1.2厚制作与安装：中空玻璃；凤铝、广铝
	m2
	1.00 
	

	51 
	金属面油漆
	打磨除锈、红丹防锈柒一遍、调和漆两遍
	m
	1.00 
	

	52 
	金属面油漆
	铁艺栏杆：打砂纸、红丹漆、围墙油漆两遍（按栏杆面积）
	m2
	1.00 
	

	53 
	瑞龙卷材防水
	高分子丙纶卷材（300克） 自粘法
	m2
	1.00 
	

	54 
	开孔（打洞）
	砼机械开孔（小于110）
	个
	1.00 
	

	55 
	空调拆装
	挂机
	次
	1.00 
	

	56 
	空调拆装
	柜机
	次
	1.00 
	

	57 
	垃圾运输
	装车、自卸外运生活垃圾3立方米左右
	车
	1.00 
	

	58 
	楼梯踏步
	大理石
	m2
	1.00 
	

	59 
	路沿石
	700x350x120芝麻白花岗岩路缘石 
	m
	1.00 
	

	60 
	铝扣板（600*600）
	铝材、铝天花（丝杆、主龙骨、付龙骨）
	平方
	1.00 
	

	61 
	铝塑板直接贴面
	1、面贴吉祥铝塑板
2、含铝塑板折边结构胶雅力泰
	m2
	1.00 
	

	62 
	门帘
	PVC软胶透明 防粘 2.0mm厚度
	m2
	1.00 
	

	63 
	门五金
	玻璃门重型地弹簧；成达、
	个
	1.00 
	

	64 
	抹灰面油漆
	天棚.墙面乳胶颜色漆两遍；抹灰面腻子二遍；立邦
	m2
	1.00 
	

	65 
	普通房门锁芯
	品牌万嘉
	套
	1.00 
	

	66 
	签证电工、水工
	签证电工
	天
	1.00 
	

	67 
	签证木工
	签证木工
	天
	1 
	

	68 
	签证泥工
	签证泥工
	天
	1 
	

	69 
	签证小工
	签证小工
	天
	1 
	

	70 
	墙纸裱糊
	墙面 普通壁纸 对花
	m2
	1 
	

	71 
	轻钢龙骨石膏板隔墙
	轻钢龙骨墙、柱面龙骨上钉基层、石膏板（单面石膏板）；龙牌、泰山
	m2
	1 
	

	72 
	轻钢龙骨石膏板隔墙
	轻钢龙骨墙、柱面龙骨上钉基层、石膏板（双面石膏板）；龙牌、泰山
	m2
	1 
	

	73 
	软包
	软包（含龙骨等基层）
	m2
	1 
	

	74 
	纱窗更换
	不锈钢金刚网
	m2
	1 
	

	75 
	实木装饰门
	1木门.2.油漆.锁等五金
	m2
	1 
	

	76 
	塑钢窗五金更换
	塑钢窗户执手更换；坚朗
	个
	1 
	

	77 
	塑料装饰草皮
	人工塑料草皮
	m2
	1 
	

	78 
	涂膜防水
	聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面；瑞龙
	m2
	1 
	

	79 
	卫生间门
	铝合金门205cm*80cm*4cm
	樘
	1 
	

	80 
	消防竖井门
	木制防火门700*2000
	m2
	1 
	

	81 
	窨井泥沙清理
	窨井泥沙清理
	个
	1 
	

	82 
	长玻璃门拉手
	不锈钢1200cm
	组
	1 
	

	83 
	织锦缎裱糊
	墙布
	m2
	1 
	

	84 
	插座
	五孔插座 中档 ；公牛、
	个
	1
	

	85 
	大便器
	蹲便器（国产高档）；箭牌、九牧
	组
	1
	

	86 
	大便器
	坐便器（国产）；九牧王、金牌
	组
	1
	

	87 
	给排水附(配)件
	水龙头 6分，箭牌、九牧
	个
	1
	

	88 
	给排水附(配)件
	不锈钢地漏、箭牌、九牧、
	个
	1
	

	89 
	给排水附(配)件
	普通地漏 
	个
	1
	

	90 
	配管
	PVC线管 DN20；联塑、日丰
	m
	1
	

	91 
	配管
	PVC线管 DN25；联塑、日丰
	m
	1
	

	92 
	配管
	PVC线管 DN32；联塑、日丰
	m
	1
	

	93 
	配线
	单芯铜芯 1.5；赣昌、
	m
	1
	

	94 
	配线
	单芯铜芯 2.5；赣昌
	m
	1
	

	95 
	配线
	单芯铜芯 4.0；赣昌、
	m
	1
	

	96 
	配线
	单芯铜芯 6；赣昌、
	m
	1
	

	97 
	配线
	1.5平方单芯多股软线；赣昌、
	m
	1
	

	98 
	配线
	2.5平方单芯多股软线；赣昌
	m
	1
	

	99 
	配线
	4平方单芯多股软线；赣昌、
	m
	1
	

	100 
	配线
	6平方单芯多股软线；赣昌
	m
	1 
	

	101 
	平板灯
	600*600飞利浦、欧普
	m
	1 
	

	102 
	三色变光平板灯
	600*300；飞利浦、欧普
	套
	1 
	

	103 
	三色变光平板灯
	600*600；飞利浦、欧普
	套
	1 
	

	104 
	开门锁
	防盗门锁.门锁
	次
	1 
	

	105 
	塑料管
	PVC排水管 DN75；联塑、日丰
	m
	1
	

	106 
	塑料管
	PVC排水管 DN110；联塑、日丰
	m
	1
	

	107 
	护墙板
	1.2宽墙板：华府科建
	m2
	1
	

	108 
	推车轮子
	8寸ER橡胶轮
	只
	1
	

	109 
	照明开关
	86型2开单控 中档；正泰、公牛、
	个
	1
	

	110 
	拆除
	门.窗.墙水池等
	平方
	1
	

	111 
	外墙.屋面防水
	外墙807防水乳液.屋面SBS防水卷材.
	平方
	1
	

	112 
	电焊
	签证电焊工
	天
	1
	

	113 
	漏点探测
	房屋.地面漏点精准探测
	项
	1
	

	114 
	背景墙
	1、木工板打底.面贴铝塑板
	平方
	1
	

	115 
	柜子定制
	木质定制柜子含安装
	平方
	1
	

	116 
	凳子电焊维修
	维修
	次
	1
	

	117 
	更换卫生间门锁
	更换卫生间门锁含安装拆除
	把
	1
	

	118 
	床、柜子维修
	床、柜子维修
	次
	1
	

	119 
	一般打胶固定
	墙板固定维修
	次
	1
	

	120 
	天花板开洞
	开装灯孔及检修口边框盖板
	个
	1
	

	121 
	安装窗帘
	安装及配件五金
	付
	1
	

	122 
	浇筑混凝土
	找平浇筑c20
	平方
	1
	

	123 
	换一般锁心
	防火门木门
	把
	1
	

	124 
	抽屉锁
	开洞安装
	把
	1
	

	125 
	钢化夹胶玻璃
	安装打胶
	平方
	1
	

	注：
在执行未列入清单内项目执行单价时，参考供应商所报折扣系数与供应商协商确认，但执行单价不得高于当期江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及基价表对应价格。
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