
电解质分析仪技术参数
1、 检测方法：离子选择电极法
2、 检测项目：钾、钠、氯、钙、锂
3、 样本类型：血清、脑脊液、尿液
4、 检测速度：≥100样本/小时
5、 样本位≥45个
6、 样品用量：≤100ul
7、 条码扫描：内置自动旋转条码扫描
8、急诊功能：拥有优先急诊插入功能
9、质控功能：支持≥2个水平的质控，可上传至LIS系统
10、试剂耗材：支持试剂余量实时监控
11、通讯协议：支持双向双工lis
12、测量范围和精密度
	项目
	血清/脑脊液/透析液
	CV%

	K+
	1.5-10.0 mmol/L
	≤1%

	Na+
	100.0-200.0 mmol/L
	≤1%

	Cl-
	50.0-150.0 mmol/L
	≤1%

	TCa
	[bookmark: _GoBack]0.5-6.0 mmol/L
	≤1%

	Li
	0.0-3.0mmol/L
	≤1.5%




