	2026年第三人民医院环境卫生学、医疗污水

等检测技术服务采购需求

项目基本情况
为规范我院院感管理、污水处理达标排放及满足卫健、生态环境部门常态化监督检查要求，保障医院环境卫生学、医疗污水、废气等指标持续合规达标，我院现就环境卫生学、医疗污水等检测技术服务项目进行公开邀请报价，欢迎符合资质条件的第三方检测机构参与报价。
1.服务地点:上饶市第三人民医院、横峰分院

2.采购服务期：两年
3.支付方式每半年结算一次，每次结算总价的50%。
服务清单

	监测类别
	检测项目
	布点
	频率（次）
	监测周期

	医疗废水
	粪大肠菌群数、沙门氏菌、志贺氏菌、PH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总余氯
	1
	3
	4季

	医疗废水  （莲荷分院）
	粪大肠菌群数、沙门氏菌、志贺氏菌、PH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总余氯
	1
	1
	4季

	无组织废气
	甲烷
	4
	3
	4季

	
	臭气浓度
	4
	3
	4季

	
	氨（氨气）
	4
	3
	4季

	
	氯气
	4
	3
	4季

	
	硫化氢
	4
	3
	4季

	周测
	悬浮物
	1
	3
	48（周）

	
	化学需氧量
	1
	3
	48（周）

	月度测  
	粪大肠菌群数
	1
	3
	8（月）

	月度测              （横峰分院）
	粪大肠菌群数
	1
	1
	8（月）

	集中空调检测
	风管内表面积尘量、风管内表面（真菌总数、细菌总数和）、送风中可吸入颗粒物、送风中（真菌总数、细菌总数）、送风中β溶血性链球菌、新风量、冷凝水、冷却水中的嗜肺军团菌
	1套
	3个点/套
	半年/次

	院感                             
	空气菌落总数、物体表面菌落总数、人员手菌落总数、使用中消毒剂菌落总数
	7科
	1
	4季

	院感

（横峰分院）
	空气菌落总数、物体表面菌落总数、人员手菌落总数、使用中消毒剂菌落总数
	2科
	1
	4季


三、技术要求

1、参与企业须具备省级以上（含省级）主管部门颁发检验检测机构资质认定证书（CMA）或中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNS），能力附表需满足以上所有参数，不接受联合体投标，不允许转包、分包。

2、验收要求：检测报告需符合国家相关标准，数据真实、准确、完整。


