上饶市第三人民医院采购中心供氧等医疗设备采购项目议价邀请
因业务发展需要，需采购中心供氧装置一套，医疗器械一批，欢迎符合条件的供应商前来参加。
采购人联系方式0793-8309410 程女士
一、采购人的采购需求  
	采购名称
	简要说明
	数量
	采购项目编号
	采购项目预算（元）

	中心供氧装置一套
	
	22个床位
	
	73000

	体重秤
	
	1台
	
	280

	氧气瓶推车
	铁质
	3个
	
	780

	轮椅
	
	17个
	
	10200

	气垫床
	
	2张
	
	1800

	等离子消毒机
	120㎡
	1台
	
	5000

	治疗车
	不锈钢630*430*850CM
	2台
	
	1900

	电子血压计
	名品牌
	3
	
	1200

	污物车
	
	1
	
	700

	晨护车
	
	1
	
	1800

	病历车
	
	2
	
	2600

	
	
	
	
	99260


注：本项目是否可以采购进口产品：
不可以：不允许提供进口产品参与采购活动。
二、供应商的资格要求
[bookmark: _GoBack]（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度  ；
（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力  ；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求
1、所供的货物（中心供氧、等离子消毒机）不是供应商自己制造的，货物应具有有效的授权。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动。
4、供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。
5、提交产品属于政府强制采购节能产品的，必须为谈判公告发布之日前财政部、国家发展改革委公布节能产品政府采购清单最新一期的产品；
6、本项目是否接受联合体参加竞争性谈判： 不接受
7、其他资格条件：	 1）、提供二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证及登记表，提供一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证； 2）、经营二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；（医疗器械注册人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需提供）；	。
三、获取谈判文件的时间和期限、地点、方式  
1、从2018年4月4日至2018年4月9日，每天(法定节假日、休息日除外) 8:30～12:00,14:00～17:00时(北京时间)到上饶市第三人民医院药械科获取谈判文件。
四、响应文件递交截止时间和谈判时间为2018年04月10日8:30时（北京时间）。
五、响应文件递交地点和谈判地点在上饶市第三人民医院会议室。
六、谈判保证金
谈判保证金缴纳方式为现金10000元，2018年4月10日谈判现场缴纳。
主要设备技术参数
中心供氧装置设计要求应符合精神病院安全管理，如开关为外置式，接头按钮为隐藏式等。具体要求详询器械科。
2.13、等离子体空气消毒机
2.13.1、适用环境：适用于大多数II、III类环境，如手术室、诊疗室、病房、产房、婴儿室、早产婴儿室、供应室无菌区、烧伤病房、重症监护病房等等
2.13.2、消毒机理：采用等离子体杀菌机制，可以实现消毒时人机共存，实现连续性净化消毒，对人体与消毒环境安全无害
2.13.3、安装方式：壁挂式、移动式、立柜式
#2.13.4、等离子空气消毒机使用寿命≥30000小时（提供专业的寿命检测报告）
#2.13.5、开机1小时后，在“适用体积”的密闭房间内，消毒机可使室内的空气洁净度达10万级（提供检测报告）
#2.13.6、可吸入颗粒物PM2.5的去除率在98.5%  （提供省级部门疾控中心检测报告）
#2.13.7、甲醛去除率达70%以上（提供省级部门疾控中心检测报告）
2.13.8、消毒指标：白色葡萄球菌杀灭率≥99%，自然菌消亡率≥90%，符合卫生部消毒技术规范要求（提供省级部门疾控中心检测报告）
#2.13.9、等离子体分布密度：分布密度在4.98*1017-7.71*1017m-3之间（提供专业检测报告）
2.13.10、设备控制：产品配备微电脑控制可设置程控时间，产品按程控时间自动运行；还可定时开关机等，配备遥控器，设置操作简单方便。同时提供三种工作模式：手动、自动、定时的三种工作模式供用户选择
2.13.11、循环风量/消毒时间：循环风量大于房间体积的8倍，满足室内空气消毒技术规范要求
2.13.12、设备显示/壳体：LED高清数字动态液晶显示屏显示累计空气净化消毒时间，消毒剩余时间。壳体采用优质铝合金滑动面板，配备遥控器，风速可调
2.13.13、多级过滤净化功能：配合等离子体，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，除异味、负氧离子清新净化空气
2.13.14、具有智能故障报警提示
2.7、病历夹车
2.7.1、外形尺寸：336×400×950mm；
2.7.2、外形设计：单列组合式结构（带轮、带锁）；
2.7.3、主要材料：
2.7.3.1、台车整体采用高级ABS材料注塑成型，主体立柱内包有铝合金，使台车更加稳固；
2.7.3.2、台车面板及底板采用ABS材料注塑成型；
2.7.3.3、单列排列带数字标签，单侧挡板可锁，防止病历丢失；
2.7.3.4、台车底边配有防撞装置；
2.7.4、主要配件：100mm聚氨酯静音轮4个、配锁；
2.7.5、主要特点：结构简单适用、轻便灵活、承载重量≥100kg；
2.7.6、主要用途：适合医疗卫生单位病历管理等用途。
不锈钢晨间护理车
          
1） 外形尺寸：1000×500×850mm；
2） 外形设计：三层带污物桶一体式设计（带轮）；
3） 主要材料：
（1） 台车主体支架采用Φ25×δ1.2mm不锈钢圆管弯制并焊接而成，在台车一端焊有推手；
（2） 台车底板及层板采用δ1.0mm不锈钢板折弯成凹形并焊接成形；
（3） 污物袋采用医用帆布缝制成桶形、开口处缝有尼龙搭扣能牢固地反扣在不锈钢圆管上；
（4） 在台车的侧面,推手的下方增加4个不锈钢挂钩,方便悬挂各种工具；
4） 加工方式：采用整体焊接、打磨、抛光；
5） 主要配件：100mm全封闭静音医疗刹车轮4个、防水帆布污物袋一个；
6） 主要特点：结构简单适用、轻便灵活、承载重量≥40kg；
7） 主要用途：适合医疗卫生单位作晨间护理及手术室管理等用途。
8） 13、污物车   
9） 13.1、外形尺寸：900×540×850mm；
10） 13.2、外形设计：矩形桶装一体式结构（带轮）；
11） 13.3、台车主体支架采用Φ25×δ1.2mm不锈钢圆管冷弯成型，两侧焊有推手方便使用；台车底板采用δ1.0mm不锈钢板折弯焊接成条状并焊接；
12） 13.4、污物袋采用医用帆布缝制成桶形、开口处缝有尼龙搭扣能牢固地反扣在不锈钢圆管上；
13） 13.5、加工方式：采用整体焊接、打磨、抛光；
14） 13.6、主要配件：100mm全封闭静音医疗刹车轮4个；
15） 13.7、主要特点：结构简单适用、轻便灵活、承载重量≥25kg；
16） 13.8、主要用途：适合医疗卫生单位清洁病房和手术室时使用等用途。
未列其它器械设备质量要求详见医院已有器械设备。




  
















