项目内容、技术参数要求、商务条款
一、项目内容
	项目名称
	数量
	单位
	简要技术要求
	最高限价（元）

	远程会诊项目
	1
	批
	本项目为远程会诊项目所需的相关设备，具体参数详见技术参数要求
	1600000.00元

	合计
	人民币壹佰陆拾万元整（￥1600000.00元）


分项设备清单

	序列
	设备名称
	数量
	单位

	1
	一、平台资源
	远程医疗系统平台（MCU）
	1
	台

	2
	
	录播直播服务器主机
	1
	台

	3
	
	直播端口
	1
	个

	4
	
	语音网关
	1
	个

	1
	二、远程会诊中心（多媒体厅）
	会议电视终端
	1
	台

	2
	
	高清摄像头
	3
	台

	3
	
	三角支撑
	1
	台

	4
	
	协作触控平板
	1
	台

	5
	
	无线辅流
	1
	支

	6
	
	WIFI接收器
	1
	个

	7
	
	8进8出HDMI高清矩阵
	1
	套

	1
	三、远程会诊中心（5楼会诊中心）
	会议电视终端
	1
	台

	2
	
	显示屏
	2
	台

	3
	
	专业音箱
	4
	只

	4
	
	专业功放
	2
	台

	5
	
	反馈抑制器
	1
	台

	6
	
	专业无线会议话筒
	1
	套

	7
	
	专业调音台
	1
	台

	8
	
	电源时序器
	1
	台

	1
	四、科室终端配置（护士站）
	一体式会议终端
	9
	台

	2
	
	全向麦克风
	9
	台

	3
	
	一体化医疗推车（含显示器、UPS等）
	9
	套

	1
	五、领导终端（领导、专家个人）
	高清视频协作话机
	16
	台

	1
	六、远程探视室
	高清视频会议终端
	5
	台

	2
	
	显示屏
	5
	台

	1
	七、生物反馈室
	高清视频会议终端
	6
	台

	2
	
	显示屏
	6
	台

	1
	八、远程会诊中心（分院
	会议电视终端
	1
	台

	2
	
	显示屏
	2
	台

	3
	
	专业音箱
	4
	只

	4
	
	专业功效
	2
	台

	5
	
	反馈抑制器
	1
	台

	6
	
	专业无线会议话筒
	1
	套

	7
	
	专业调音台
	1
	台

	8
	
	电源时序器
	1
	台

	1
	九、分院领导终端（领导、专家个人）
	高清视频协作话机
	4
	台

	1
	十、分院科室终端配置（护士站）
	一体式会议终端
	2
	台

	2
	
	全向麦克风
	2
	台

	3
	
	一体化医疗推车（含显示器、UPS等）
	2
	套

	1
	十一、辅材
	机柜
	3
	台

	2
	
	网线
	1
	批

	3
	
	音视频线
	1
	批

	4
	
	音响支架
	10
	个


本项目核心产品是: 远程视频会议平台（MCU）、高清协作话机、会议电视终端和一体式视频会议终端。

二、技术参数要求及货物明细

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	一、平台资源

	1
	远程医疗系统平台（MCU）
	1.专用机架式设备，标准X86处理器架构，适用于标准19寸机柜；
2.非Windows操作系统，不受电脑病毒感染，非OEM；
3.支持H.323、SIP、RTMP等多种国际标准通信协议；
4.支持简单网络管理协议SNMP支持SNMP V2/V3采集CPU、内存、流量等信息；
5.支持H.265、H.264HP、H.264、H.263+、H.263、VP8等多种国际通用视频编解码协议；
6.支持4K、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、360p30fps等多种视频格式的编解码；
★7.支持OPUS、G.711、G.722、G722.1、G722.1C、G.729、G.729A、G.728、G.729AB、MPEG-4、AAC-LC等音频编解码协议；
8.MCU有转换音视频协议、格式、速率的能力，允许各端点工作于不同的通信模式；
★9.单台MCU设备支持至少40路高清1080P@30fps视频终端接入能力；
10.支持全编全解，每路终端都可显示独立画面；具有对每一路接入终端的媒体全适配处理能力，确保每个接入的终端均可以任意不同的协议、带宽、分辨率、帧率参加同一组会议，每个终端均可有独立不同的多画面，会议中任何一个参会终端出现丢包、抖动时仅影响该会场，不会影响整个会议；
★11.支持不少于6种1+N布局模式，支持2+8布局；
12.支持WebRTC网页入会；
★13.支持广播布局，支持设置不少于4 种布局模板，每个模板可以设置布局样式并自定义MCU 视频源，并广播设置模板的应用对象，满足不同会场看到不同的视频源；
★14.分为多级权限管理（超级管理员、会议管理员、会议控制员、运维管理员、自定义子管理员、普通用户），且区分只读/读写权限；
15.支持系统升级，支持自动、手动备份系统配置及数据文件保存到服务器上，可导出和导入备份文件；
16.最高支持30%抗视频丢包能力，70%音频抗丢包能力；                                                                                                                          17.不少于20方的并发数；
18.MCU应可保障7x24小时不间断运行需求，保证设备性能的稳定性；
	1
	台

	2
	录播直播服务器主机
	1、专用机架式设备，适用于标准19寸机柜；
2、非Windows操作系统，不受电脑病毒感染，非OEM；
3、支持至少5路1080P30录制，500路点播；
4、支持录制视频会议中的完整的视频+音频+辅流，并生成录制文件；
5、支持H.323和SIP会议录制，录制带宽支持128Kbps-6Mbps；
6、支持1080P60视频格式；
7、支持基于浏览器无插件点播；
8、支持FTP服务器扩展，可将录制文件备份至FTP服务器；
9、支持多码流录制，可同时生成超清和高清视频文件；
10、支持多种视频录制文件存储格式：MP4、AVI；
11、支持设置录制语音提醒，开启后向入会的参会方播放录制的开启和结束通知；
12、支持设置生成的录制文件音视频类型，可仅生成音频文件或视频文件，以及同时生成音频和视频文件；
13、设备应可保障7x24小时不间断运行需求，保证设备性能的稳定性；
	1
	台

	3
	直播端口
	直播端口，扩展300方并发直播用户端口
	1
	个

	4
	语音网关
	8端口语音网关，双千兆网口；桌面型，支持SIP/MGCP协议，支持TLS/SRTP/HTTPS/SSH/VPN协议的语音/数据加密，支持TR069/SNMP/APS集中部署协议；支持T.30/T.38传真；配12V直流电源适配器
	1
	个

	二、远程会诊中心（多媒体厅）

	1
	会议电视终端
	1.采用嵌入式操作系统，非Windows操作系统，不受电脑病毒感染；
2.MCU支持多协议、 多编码、 多速率、 多分辨率混合会议，支持H.323、SIP国际标准通信协议； 
3.支持视频会议终端、纯语音终端同时入会 ；
4.终端IP带宽支持 6Mb/s；支持  IPV4和IPV6协议栈 ；
5.支持主视频1080p60时，辅视频同时实现1080p30高清效果；
6.支持H.265、H.264 SVC、H.264HP、H.264、H.263、H.263+等多种国际通用视频编解码协议； 
7.支持1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、360p30fps等多种视频格式的编解码；
8.支持ARES、OPUS、G.711、G.722、G722.1、G722.1C等音频编解码协议；
9.支持H.239、BFCP高清动态双流，可同时传输主路会场动态视频画面和辅路PC画面双路1080p30fps同步传输，即在传输主流1080p30fps视频图像时，可同时支持第二路电脑数据流1080p30fps传输；
10.支持设置将辅流加入MCU混屏显示，满足不支持双流的终端可正常接收内容共享；
11.提供至少2个HDMI输入、至少3个HDMI输出接口，支持miniDP高清视频输入接口；支持至少1个10M/100M/1000M自适应网口；
12.终端支持蓝牙连接，可连接至指定的蓝牙麦克风；
13.具备先进的网络丢包恢复机制，视频会议时：30%丢包下，活动图像有少许花屏、卡顿，但可恢复；音频通信时：70%丢包下，声音基本连贯，偶有丢字，但语义可理解；
14.支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，SRTP加密；支持 会议接入密码；支持采用https安全加密传输方式；
15.支持1080P单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及辅流图像；支持1080P双屏显示，自定义第二屏显示本地 / 远端 / 辅流图像；
16.支持并提供无线双流功能，PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场；
17.支持LDAP网络地址本及本地地址本导入导出功能；
18.支持第三方触屏电视，对会议终端进行操作 ；
19.支持网页管理端虚拟遥控器功能；
20.支持网页管理端可预览显示设备上的实时画面；
	1
	台

	2
	高清摄像头
	1.支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上；
2.支持12倍光学变焦；
3.支持1080P 50/60fps、1080p 25/30fps、720P50/60fps视频采集；
4.支持不小于238万像素
5.支持不小于70°水平视角，垂直视角42°；
6.转动范围：+/-100°(平移)、+/- 30°(俯仰)
7.支持不少于90个预置位；
8.支持本地软件升级和通过高清终端远程升级；
	3
	台

	3
	三角支撑
	通用型摄像机固定支架，可以灵活转动角度，带水平仪
	1
	台

	4
	协作触控平板
	1、13.3英寸全贴合高清屏幕
2、标配主动式压感电容笔
3、支持电子白板
4、支持辅流批注
5、可选择多种书写笔迹
6、支持多种连接方式
7、支持802.3af PoE供电
	1
	台

	5
	无线辅流
	1、通用USB接口，即插即用，无需安装任何软件或驱动，按下硬按键实现传屏分享；
2、自建5G Wi-Fi子网，不依赖客户网络，无需任何网络配置；
3、支持1080P/30帧高清传屏；
4、支持终端设备控制；
5、支持会议控制管理；
6、支持PC特定窗口分享；
7、支持Windows7及以上操作系统，支持Mac OS 10.8及以上操作系统；
8、支持AirPlay镜像功能，分享iPhone/iPad功能；
	1
	支

	6
	WIFI接收器
	1、双频连接
2、传输速率高
3、抗干扰
4、可靠的连接
5、简单易用
6、即插即用
	1
	个

	7
	8进8出HDMI高清矩阵
	1、主机支持8信号输入8信号输出；
2、支持VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI，HDMI，SDI任意板卡输入；
3、支持VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI，HDMI任意板卡输出；
4、采用Contrex嵌入式处理器控制，运行速度更快，系统更稳定；
5、采用液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态；
6、具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态；
7、数字信号运用了点对点无损传输方式，有力保证了图像信号的高保真输出；
8、电讯级核心数字交换芯片，具有超强的抗干扰及全天候工作能力；
9、特有TCP/IP网络控制管理功能，能通过以太网控制(选配)；
10、具备RS232通讯通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用
11、采用高速数字交换技术，完美解决串扰、重影与拖尾现象。
12、100%真实重现输入信号的视频效果；
13、输入带有自动均衡，有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动（ISI）；
14、采用数字同步识别处理（DSIP）技术；
15、全贴片SMT工艺，特有ESD静电保护功能； 
	1
	套

	三、远程会诊中心（5楼会诊中心）

	1
	会议电视终端
	1.编码器与摄像机二合一设计；采用嵌入式操作系统，非Windows操作系统；
2.支持H.323、SIP国际标准通信协议； 支持视频会议终端、纯语音终端同时入会 ；
3.终端IP带宽支持 6Mb/s；支持  IPV4和IPV6协议栈 ；  
4.支持辅流加入多画面，实现在多分屏中显示辅流内容；
5.支持主视频1080p60时，辅视频同时实现1080p30高清效果；
6.支持H.265、H.264 SVC、H.264HP、H.264、H.263、H263+等多种国际通用视频编解码协议； 
7.支持1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、360p30fps等多种视频格式的编解码；
8.支持ARES、OPUS、G.711、G.722、G722.1、G722.1C等音频编解码协议；
9.支持H.239、BFCP高清动态双流，可同时传输主路会场动态视频画面和辅路PC画面双路1080p30fps同步传输，即在传输主流1080p30fps视频图像时，可同时支持第二路电脑数据流1080p30fps传输；
10.支持设置将辅流加入MCU混屏显示，满足不支持双流的终端可正常接收内容共享；
11.内置全高清摄像机，支持1080P60fps视频图像采集；
12.摄像机支持不小于12倍光学变焦，水平视角不小于70°;平移角度不小于±100°，俯仰角度不小于±30°；
13.提供至少1个HDMI输入、至少2个HDMI输出接口，支持miniDP高清视频输入接口；支持至少1个10M/100M/1000M自适应网口；
14.具备先进的网络丢包恢复机制，视频会议时：30%丢包下，活动图像有少许花屏、卡顿，但可恢复；音频通信时：70%丢包下，声音基本连贯，偶有丢字，但语义可理解；
15.支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，SRTP加密；支持 会议接入密码；支持采用https安全加密传输方式；
16.支持并提供无线双流功能，PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场；
17.支持LDAP网络地址本及本地地址本导入导出功能；
18.支持第三方触屏电视，对会议终端进行操作 ；
19.支持网页管理端虚拟遥控器功能；
	1
	台

	2
	显示屏
	65寸商务会议平板,安卓双核A73 1.2Ghz，2G运行内存，32G存储内存，安卓系统7.0,（红外20点触控2mm精细识别，4K显示（3840*2160）防眩光显示，六阵列麦克风8M拾音，HDMI输出*1，书写白板（扫码分享和保存加密，无限书写）文件管理（WPS Office,视频，图片读取，和任意批准修改保存）更多应用：无线传屏（手机投屏（苹果+安卓），PAD投屏，笔记本投屏（选配，电脑反控功能）4投1显，贵宾接待，支持第三方应用安装，视频会议在电脑端进行运行。
	2
	台

	3
	专业音箱
	1、频率响应 65Hz-20KHz
2、辐射角度 H90°×V50°
3、阻抗 8 ohms
4、额定功率 150W
5、峰值功率 300W/5Min
6、灵敏度 95dB（2.83v/m）
7、最大声压 123dB
8、连接 2×NL4R speakon
	4
	只


	4
	专业功放
	1、输出功率(EIA 1KHz 1%THD)立体声 8Ω 350W×2  4Ω 530W×2 桥接 8Ω 1060W    
2、输出接口：接线柱
3、频响： 20Hz-20kHz, ±0.5dB
4、输入灵敏度：0.77V
5、平衡输入阻抗： 20kΩ/平衡,10kΩ/非平衡
6、信噪比：≥95dB
7、失真度：≤0.03%
8、额定输出功率8 ohm 
9、阻尼系数 f=1KHz  
10、转换速率：15V/uS
11、保护：软启动,短路保护,限幅保护,直流保护,交流保护,温度保护
12、冷却系统：散热器+风冷
	2
	台

	5
	反馈抑制器
	1、一个反馈检测机器，在动态波段扫描的基础上履行反馈检测，高精确陷波自动布局
2、可用在双通道或者单声道
3、主要适用于音乐运用，分析所有在信息途径信号的频率，确定Larsen效果引起的原因，并且通过实施有-45dB衰减并且有12个实时高精确度陷波器来删除它
4、以15步来调节，根据状况要求，允许改变音频反馈的灵敏度
5、每通道12段陷波器的参数设置都保留在EEprom记忆里，当重新开关机时可以再调用
6、电位计变化时,这些值将会更新和改变.DFP-212设计有旁通电路在模拟域里来方便快捷系7、处理方式 ：数字反馈抑制
8、记忆体总数：16
9、输入：XLR-F平衡/JACK×2
10、输出：XLR-M平衡/JACK×2
11、增益切换：MIC IN/LINE IN
	1
	台

	6
	专业无线会议话筒
	功能特点
1. 使用UHF740-790MHz频段，避免干扰频率
2. 操作灵活简便
3. 全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发
4. 采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道
5. 采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号
6. 采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度
7. 多重静噪控制电路，拒绝外部干扰
8. 专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比
9. 独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小
	1
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	7
	专业调音台
	1、多功能调音台
2、多路单声输入
3、通道3段均衡加中频可选 
4、二组编组，三组输助输出，一组返回(增加一组输助输出)
5、100MM高精度对数式衰减推子
6、256/24Bit DSP效果器
7、9段主控均衡(原7段)
8、一组立体声输出
9、+48V幻象电源
10、USB录音，播放功能
11、通道哑音功能
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	8
	电源时序器
	1、最大输入电流 30A 
2、单路最大输出电流 16A 
3、工作电压 220V/50-60Hz 
4、每一路功率 可达3000W 
5、输入与输出电压 AC输入电压=AC输出电压（下订单前请说明，可选配电压：110V输入=110V输出，220V输入=220V输出）
6、输出电源插座，万用插座,符合欧美标准。前面板1路直通式万用插，后面板8个受控万用插座 
7、插座材质，每个插座材质磷铜，均通过检验才安装 
8、每一路开关间隔时间 1秒 ，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮（BYPASS） 
9、电路板线路，采用60%高纯度锡，高端分流技术，经强化加粗处理 
10、电源线 3*6平方的电缆线，线材配置长度为1.5米 
11、电压显示表，数字显示电压表
	1
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	四、科室终端配置（护士站）

	1
	一体式会议终端
	1.采用嵌入式一体化结构设计，集成编解码器、麦克风、摄像头、蓝牙和Wi-Fi模块，方便安装部署；
2.支持H.323、SIP国际标准通信协议； 支持视频会议终端、纯语音终端同时入会 ；会议速率支持不低于6Mb/s；               
3.支持H.265、HEVC、H.264HP、H.264、H.263、H263+等多种国际通用视频编解码协议； 
4.支持4K30fps、1080p30fps、720p30fps等多种视频格式的编解码；
5.2Mb/s会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码；
6.支持OPUS、G729、G.711、G.722、G722.1、G722.1C等音频编解码协议；
7.支持H.239和BFCP双流协议，支持不低于4K30超清视频会议；
8.内置4K超高清摄像机，摄像机带电子云台，支持PTZ遥控；
9.内置数字阵列麦克风，支持至少6个内置麦克风，拾音半径不少于5米；
10.提供至少1个HDMI输出接口；支持至少1个10M/100M自适应网口 ，支持POE供电；
11.终端支持蓝牙连接，可连接至指定的蓝牙麦克风；
12.具备先进的网络丢包恢复机制，视频会议时：30%丢包下，图像较流畅；音频通信时：70%丢包下，声音基本连贯，语义可理解；
13.支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，SRTP加密；支持 会议接入密码；支持采用https安全加密传输方式；
14.支持并提供无线双流功能，PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场；
15.支持LDAP网络地址本及本地地址本导入导出功能；
16.支持自动待机、休眠功能，可通过遥控器和网络实现唤醒功能；
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	2
	全向麦克风
	1、支持至少6米麦克风拾音半径，360°矩阵麦克风拾音范围；
2、支持至少可连接两个有线扩展麦克风；
3、支持至少内置三麦矩阵；
4、支持至少4英寸多点触摸屏；
5、支持内置扬声器；
	9
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	3
	一体化医疗推车（含显示器、UPS等）
	翻盖台面，翻转键盘架，鼠标架，显示器升降柱，不小于33寸高清显示屏1块，锂电池组（2块），内置充电器1个，多国插座1个，显示器立柱内置电源线1根，2层带锁抽屉组，螺旋电源线1根
	9
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	五、领导终端（领导、专家个人）

	1
	高清视频协作话机
	1.采用嵌入式一体化结构设计；
2.定制化安卓系统，集成编解码器、麦克风、摄像头、蓝牙和Wi-Fi模块等，方便安装部署；
3.支持SIP与H323双协议；支持H.239和BFCP双流协议；
4.支持1080p@30fps高清视频；支持1080p@30fps高清双流；
5.视频编解码器支持 H.264HP、H.264、H.263；
6.支持HDMI扩展屏显示；
7.支持全键盘输入；
8.支持高保真音质: HD手柄，HD免提；支持全双工免提；
9.音频编解码支持Opus，G.7221.1C，G.722.1，G.711 (PCMA/PCMU) ；
10.支持CNG，PLC，AJB，De-Rerb等音频处理；
11.支持不低于200W像素；
12.支持隐私挡板设置；支持外接摄像头，可延伸；
13.支持水平视角不小于80°；角度可调整；
14.支持8英寸1280x800像素触摸屏，支持10点触控；
15.支持来电和未读信息提示灯，支持中文显示；
16.支持至少2个千兆网口；
17.支持Wi-Fi (2.4GHz & 5GHz)；支持蓝牙；
	16
	台

	六、远程探视室

	1
	高清视频会议终端
	★1.终端使用一体机结构，集成编解码器、摄像机、麦克风、扬声器、蓝牙和无线网卡等模块；
2.支持H.323、SIP国际标准通信协议,支持IPv4/IPv6协议；
3.支持 H.265/HEVC、H.264 HP、H.264、H.263、H.263+等多种国际通用视频编解码协议；
4.视频会议主流可支持4K@30fps,辅流可支持4K@15fps；
5.支持画中画、等分、单方全屏等布局模式；
6.支持OPUS、G.729、G.711、G.722、G722.1、G722.1C等音频编解码协议；
7.支持H.239/BFCP双流协议；
8.镜头采用1英寸2000万像素COMS图像传感器，视频分辨率可达4K，支持1-4倍数字变焦，支持60帧，对角线视角最大可达133°；
★9.支持智能识别镜头前的人物，并实时输出识别出的人像画面；支持实时自动追踪镜头前的发言者，并实时输出对应画面；
★10.摄像机镜头前有全自动隐私保护盖，摄像机关闭时，镜头盖自动关闭；
11.支持主机内置8颗的阵列麦克风，达到6米，180°拾音，支持AGC自动增益功能，支持AEC回声消除功能；
12.支持噪声抑制功能，人声与噪声同时存在时，抑制噪声，凸出人声；
13.支持智能消噪功能，能智能识别出非人声，并可消除高达90分贝的噪声；
14.支持主机内置不低于5W的扬声器，不依靠其他设备播放声音；
★15.支持通过触控平板对终端完成发起白板、批注、控制摄像机、拨号等操作；
16.至少支持1个HDMI高清输出，1个10/100/1000M带屏蔽RJ45网口，整套终端支持2个USB接口；
17.支持重置孔及安全锁孔，支持红外接收控制；
18.支持通过自带RJ45网口扩展辅流接口盒、USB存储设备、麦克风、控制设备终端；
19.支持的输出分辨率包括：4096X2160、3840 X 2160、1920×1080、1280×720、720×576、720×480；
20.可邀请（或移除）联系人、结束会议、会议布局、申请发言（禁言）操作等会议控制；
21.支持带宽智能升降速，网络拥塞时自动降至匹配的速率以保持会议持续进行而不中断；当网络恢复后，能自动升速；
22.支持视频分辨率根据网络自动调整，网络拥塞时自动调整与会者视频分辨率，进行二次协商而无需中断会议；
23.具备先进的网络丢包恢复机制，视频会议时：30%丢包下，图像较流畅；音频通信时：70%丢包下，语音基本连贯，语义可理解；
★24.支持最低2Mbps带宽即可实现4K@30帧视频通话；
25.支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，SRTP加密；支持 会议接入密码；支持采用https安全加密传输方式；
26.支持系统固件升级、恢复出厂设置，支持通过USB方式导出终端系统日志
27.支持网页虚拟遥控器功能，支持网页端直接预览终端视频画面并进行相关控制，支持系统配置导入与导出
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	2
	显示屏
	40寸4K高清智能网络电视机语音智慧全面屏液晶
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	七、生物反馈室

	1
	高清视频会议终端
	1.终端使用一体机结构，集成编解码器、摄像机、麦克风、扬声器、蓝牙和无线网卡等模块；
2.支持H.323、SIP国际标准通信协议,支持IPv4/IPv6协议；
3.支持 H.265/HEVC、H.264 HP、H.264、H.263、H.263+等多种国际通用视频编解码协议；
4.视频会议主流可支持4K@30fps,辅流可支持4K@15fps；
5.支持画中画、等分、单方全屏等布局模式；
6.支持OPUS、G.729、G.711、G.722、G722.1、G722.1C等音频编解码协议；
7.支持H.239/BFCP双流协议；
8.镜头采用1英寸2000万像素COMS图像传感器，视频分辨率可达4K，支持1-4倍数字变焦，支持60帧，对角线视角最大可达133°；
9.支持智能识别镜头前的人物，并实时输出识别出的人像画面；支持实时自动追踪镜头前的发言者，并实时输出对应画面；
10.摄像机镜头前有全自动隐私保护盖，摄像机关闭时，镜头盖自动关闭；
11.支持主机内置8颗的阵列麦克风，达到6米，180°拾音，支持AGC自动增益功能，支持AEC回声消除功能；
12.支持噪声抑制功能，人声与噪声同时存在时，抑制噪声，凸出人声；
13.支持智能消噪功能，能智能识别出非人声，并可消除高达90分贝的噪声；
14.支持主机内置不低于5W的扬声器，不依靠其他设备播放声音；
15.支持通过触控平板对终端完成发起白板、批注、控制摄像机、拨号等操作；
16.至少支持1个HDMI高清输出，1个10/100/1000M带屏蔽RJ45网口，整套终端支持2个USB接口；
17.支持重置孔及安全锁孔，支持红外接收控制；
18.支持通过自带RJ45网口扩展辅流接口盒、USB存储设备、麦克风、控制设备终端；
19.支持的输出分辨率包括：4096X2160、3840 X 2160、1920×1080、1280×720、720×576、720×480；
20.可邀请（或移除）联系人、结束会议、会议布局、申请发言（禁言）操作等会议控制；
21.支持带宽智能升降速，网络拥塞时自动降至匹配的速率以保持会议持续进行而不中断；当网络恢复后，能自动升速；
22.支持视频分辨率根据网络自动调整，网络拥塞时自动调整与会者视频分辨率，进行二次协商而无需中断会议；
23.具备先进的网络丢包恢复机制，视频会议时：30%丢包下，图像较流畅；音频通信时：70%丢包下，语音基本连贯，语义可理解；
24.支持最低2Mbps带宽即可实现4K@30帧视频通话；
25.支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，SRTP加密；支持 会议接入密码；支持采用https安全加密传输方式；
26.支持系统固件升级、恢复出厂设置，支持通过USB方式导出终端系统日志
27.支持网页虚拟遥控器功能，支持网页端直接预览终端视频画面并进行相关控制，支持系统配置导入与导出
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	2
	显示屏
	40寸4K高清智能网络电视机语音智慧全面屏液晶
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	八、远程会诊中心（分院）

	1
	会议电视终端
	1.编码器与摄像机二合一设计；采用嵌入式操作系统，非Windows操作系统；
2.支持H.323、SIP国际标准通信协议； 支持视频会议终端、纯语音终端同时入会 ；
3.终端IP带宽支持 6Mb/s；支持  IPV4和IPV6协议栈 ；  
4.支持辅流加入多画面，实现在多分屏中显示辅流内容；
5.支持主视频1080p60时，辅视频同时实现1080p30高清效果；
6.支持H.265、H.264 SVC、H.264HP、H.264、H.263、H263+等多种国际通用视频编解码协议； 
7.支持1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、360p30fps等多种视频格式的编解码；
8.支持ARES、OPUS、G.711、G.722、G722.1、G722.1C等音频编解码协议；
9.支持H.239、BFCP高清动态双流，可同时传输主路会场动态视频画面和辅路PC画面双路1080p30fps同步传输，即在传输主流1080p30fps视频图像时，可同时支持第二路电脑数据流1080p30fps传输；
10.支持设置将辅流加入MCU混屏显示，满足不支持双流的终端可正常接收内容共享；
11.内置全高清摄像机，支持1080P60fps视频图像采集；
12.摄像机支持不小于12倍光学变焦，水平视角不小于70°;平移角度不小于±100°，俯仰角度不小于±30°；
13.提供至少1个HDMI输入、至少2个HDMI输出接口，支持miniDP高清视频输入接口；支持至少1个10M/100M/1000M自适应网口；
14.具备先进的网络丢包恢复机制，视频会议时：30%丢包下，活动图像有少许花屏、卡顿，但可恢复；音频通信时：70%丢包下，声音基本连贯，偶有丢字，但语义可理解；
15.支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，SRTP加密；支持 会议接入密码；支持采用https安全加密传输方式；
16.支持并提供无线双流功能，PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场；
17.支持LDAP网络地址本及本地地址本导入导出功能；
18.支持第三方触屏电视，对会议终端进行操作 ；
19.支持网页管理端虚拟遥控器功能；
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	2
	显示屏
	65寸商务会议平板,安卓双核A73 1.2Ghz，2G运行内存，32G存储内存，安卓系统7.0,（红外20点触控2mm精细识别，4K显示（3840*2160）防眩光显示，六阵列麦克风8M拾音，HDMI输出*1，书写白板（扫码分享和保存加密，无限书写）文件管理（WPS Office,视频，图片读取，和任意批准修改保存）更多应用：无线传屏（手机投屏（苹果+安卓），PAD投屏，笔记本投屏（选配，电脑反控功能）4投1显，贵宾接待，支持第三方应用安装，视频会议在电脑端进行运行。
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	3
	专业音箱
	1、频率响应 65Hz-20KHz
2、辐射角度 H90°×V50°
3、阻抗 8 ohms
4、额定功率 150W
5、峰值功率 300W/5Min
6、灵敏度 95dB（2.83v/m）
7、最大声压 123dB
8、连接 2×NL4R speakon
	4
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	4
	专业功放
	1、输出功率(EIA 1KHz 1%THD)立体声 8Ω 350W×2  4Ω 530W×2 桥接 8Ω 1060W    
2、输出接口：接线柱
3、频响： 20Hz-20kHz, ±0.5dB
4、输入灵敏度：0.77V
5、平衡输入阻抗： 20kΩ/平衡,10kΩ/非平衡
6、信噪比：≥95dB
7、失真度：≤0.03%
8、额定输出功率8 ohm 
9、阻尼系数 f=1KHz  
10、转换速率：15V/uS
11、保护：软启动,短路保护,限幅保护,直流保护,交流保护,温度保护
12、冷却系统：散热器+风冷
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	5
	反馈抑制器
	1、一个反馈检测机器，在动态波段扫描的基础上履行反馈检测，高精确陷波自动布局
2、可用在双通道或者单声道
3、主要适用于音乐运用，分析所有在信息途径信号的频率，确定Larsen效果引起的原因，并且通过实施有-45dB衰减并且有12个实时高精确度陷波器来删除它
4、以15步来调节，根据状况要求，允许改变音频反馈的灵敏度
5、每通道12段陷波器的参数设置都保留在EEprom记忆里，当重新开关机时可以再调用
6、电位计变化时,这些值将会更新和改变.DFP-212设计有旁通电路在模拟域里来方便快捷系7、处理方式 ：数字反馈抑制
8、记忆体总数：16
9、输入：XLR-F平衡/JACK×2
10、输出：XLR-M平衡/JACK×2
11、增益切换：MIC IN/LINE IN
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	6
	专业无线会议话筒
	功能特点
1. 使用UHF740-790MHz频段，避免干扰频率
2. 操作灵活简便
3. 全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发
4. 采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道
5. 采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号
6. 采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度
7. 多重静噪控制电路，拒绝外部干扰
8. 专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比
9. 独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小
	1
	套

	7
	专业调音台
	1、多功能调音台
2、多路单声输入
3、通道3段均衡加中频可选 
4、二组编组，三组输助输出，一组返回(增加一组输助输出)
5、100MM高精度对数式衰减推子
6、256/24Bit DSP效果器
7、9段主控均衡(原7段)
8、一组立体声输出
9、+48V幻象电源
10、USB录音，播放功能
11、通道哑音功能
	1
	台

	8
	电源时序器
	1、最大输入电流 30A 
2、单路最大输出电流 16A 
3、工作电压 220V/50-60Hz 
4、每一路功率 可达3000W 
5、输入与输出电压 AC输入电压=AC输出电压（下订单前请说明，可选配电压：110V输入=110V输出，220V输入=220V输出）
6、输出电源插座，万用插座,符合欧美标准。前面板1路直通式万用插，后面板8个受控万用插座 
7、插座材质，每个插座材质磷铜，均通过检验才安装 
8、每一路开关间隔时间 1秒 ，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮（BYPASS） 
9、电路板线路，采用60%高纯度锡，高端分流技术，经强化加粗处理 
10、电源线 3*6平方的电缆线，线材配置长度为1.5米 
11、电压显示表，数字显示电压表
	1
	台

	九、分院领导终端（领导、专家个人）

	1
	高清视频协作话机
	1.采用嵌入式一体化结构设计；
2.定制化安卓系统，集成编解码器、麦克风、摄像头、蓝牙和Wi-Fi模块等，方便安装部署；
3.支持SIP与H323双协议；支持H.239和BFCP双流协议；
4.支持1080p@30fps高清视频；支持1080p@30fps高清双流；
5.视频编解码器支持 H.264HP、H.264、H.263；
6.支持HDMI扩展屏显示；
7.支持全键盘输入；
8.支持高保真音质: HD手柄，HD免提；支持全双工免提；
9.音频编解码支持Opus，G.7221.1C，G.722.1，G.711 (PCMA/PCMU) ；
10.支持CNG，PLC，AJB，De-Rerb等音频处理；
11.支持不低于200W像素；
12.支持隐私挡板设置；支持外接摄像头，可延伸；
13.支持水平视角不小于80°；角度可调整；
14.支持8英寸1280x800像素触摸屏，支持10点触控；
15.支持来电和未读信息提示灯，支持中文显示；
16.支持至少2个千兆网口；
17.支持Wi-Fi (2.4GHz & 5GHz)；支持蓝牙；
	4
	台

	十、分院科室终端配置（护士站）

	1
	一体式会议终端
	1.采用嵌入式一体化结构设计，集成编解码器、麦克风、摄像头、蓝牙和Wi-Fi模块，方便安装部署；
2.支持H.323、SIP国际标准通信协议； 支持视频会议终端、纯语音终端同时入会 ；会议速率支持不低于6Mb/s；               
3.支持H.265、HEVC、H.264HP、H.264、H.263、H263+等多种国际通用视频编解码协议； 
4.支持4K30fps、1080p30fps、720p30fps等多种视频格式的编解码；
5.2Mb/s会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码；
6.支持OPUS、G729、G.711、G.722、G722.1、G722.1C等音频编解码协议；
7.支持H.239和BFCP双流协议，支持不低于4K30超清视频会议；
8.内置4K超高清摄像机，摄像机带电子云台，支持PTZ遥控；
9.内置数字阵列麦克风，支持至少6个内置麦克风，拾音半径不少于5米；
10.提供至少1个HDMI输出接口；支持至少1个10M/100M自适应网口 ，支持POE供电；
11.终端支持蓝牙连接，可连接至指定的蓝牙麦克风；
12.具备先进的网络丢包恢复机制，视频会议时：30%丢包下，图像较流畅；音频通信时：70%丢包下，声音基本连贯，语义可理解；
13.支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，SRTP加密；支持 会议接入密码；支持采用https安全加密传输方式；
14.支持并提供无线双流功能，PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场；
15.支持LDAP网络地址本及本地地址本导入导出功能；
16.支持自动待机、休眠功能，可通过遥控器和网络实现唤醒功能；
	2
	台

	2
	全向麦克风
	1、支持至少6米麦克风拾音半径，360°矩阵麦克风拾音范围；
2、支持至少可连接两个有线扩展麦克风；
3、支持至少内置三麦矩阵；
4、支持至少4英寸多点触摸屏；
	2
	台

	3
	一体化医疗推车（含显示器、UPS等）
	翻盖台面，翻转键盘架，鼠标架，显示器升降柱，不小于33寸高清显示屏1块，锂电池组（2块），内置充电器1个，多国插座1个，显示器立柱内置电源线1根，2层带锁抽屉组，螺旋电源线1根
	2
	套

	十一、辅材

	1
	机柜
	22U
	3
	台

	2
	网线
	一批
	1
	批

	3
	音视频线
	一批
	1
	批

	4
	音响支架
	定制
	10
	个


三、商务条款

	序号
	需求名称
	需求说明
	偏离选项

	1
	交货地点
	上饶市第三人民医院，详细地址：上饶市高铁新区凤凰东大道陶侃路1号。
	不可负偏离

	2
	交货时间
	合同签订后60日内完成硬件系统安装部署
	不可负偏离

	3
	付款方法和条件
	采购单位与中标商签订合同后，7个工作日内预付中标商合同总额的30%；中标商在规定的时间内将货物送到采购单位指定的交货地点，完成货物的安装调试并经用户验收合格后，凭验收文件（原件壹份）、中标通知书（复印件壹份）、中标合同（复印件壹份）等材料向采购单位申请结算；项目所有系统设备全部到货并部署完毕后，7个工作日内付清全部合同总款。
	不可负偏离

	4
	报价方式
	有关本项目实施所需的方案设计费、设备购置费、运输费、安装调试费、工程配合费、培训费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。本项目为交钥匙工程。
	不可负偏离

	5
	交货要求
	1、如果卖方没有按照合同规定的时间交货，每延期一天，按合同总金额的 0.5％交付违约金。但违约赔偿费的最高限额为合同总金额的 5％。如果卖方在达到最高限额后仍不能交付的，买方可考虑终止合同；                                          2、卖方所提供货物的质量、性能不符合合同规定标准的，买方有权拒收，因此产生的一切经济损失由卖方承担。
	不可负偏离

	6
	售后服务
	1、核心产品提供一年质保服务。
2、投标供应商必须提供售后服务承诺书，电子产品按国家“三包”和厂家质保条例执行。

3、中标人要提供 7*24 小时故障响应服务，如系统发生故障，中标人在接用户故障电话或传真通知后，30 分钟内以电话或传真方式答复，对于电话或传真无法解决的故障，中标人承诺在 1小时内派遣技术人员到现场服务。对于常规性问题中标人承诺在 2 小时内解决。
	不可负偏离

	7
	货物要求
	投标人必须保证所提供的货物为最新的出厂货物，所投货物应符合节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等国家有关绿色标准，并未对招标文件规定的部件作任何的更改和替换,采购单位将对中标人提供的货物将按照招标文件要求及中标人投标文件进行验收，验收中发现合同货物达不到招标文件及中标人投标文件的要求，按虚假应标报送政府采购监管单位进行相关处罚
	不可负偏离
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