
[bookmark: _GoBack]传染病智能监测预警前置软件服务器采购需求
一、硬件要求
	序号
	产品名称
	规格参数
	数量

	1
	服务器
	1、规格：2U机架式服务器；
2、处理器：≥2颗鲲鹏920，单颗CPU物理核心数≥32核；
3、内存：不低于256G DDR4；
4、硬盘： 2*2.5寸SSD 固态硬盘、不少于1.92T；
5、RAID支持：支持RAID 0/1,采用RAID 1 时硬盘实际可用空间不能低于1.4TB（不含操作系统、数据库、前置软件使用空间）；
6、网卡：配置≥4个千兆电接口，≥2个万兆光接口；
7、软件：预装Openeuler操作系统、openGauss数据库；
8、其他：支持扩容GPU卡，便于提高AI算法计算速度和准确性；
9、电源：配置≥900W冗余电源以满足未来扩容GPU卡或NPU卡的功率要求；
10、操作系统支持：需使用欧拉、统信等国产操作系统的服务器版；
11、数据库支持：前置软件统一配备OpenGauss或同等架构的数据库，服务器需支持运行此架构数据库；
12、服务：提供3年7*24小时原厂保修服务供应商需要提供三年原厂质保，并在质保期内对由传染病前置预警服务器引起的网络、安全等问题提供技术支持并解决；
13、所提供的硬件服务器需要符合上级文件指导要求，如所供前置机达不到国家传染病智能监测预警前置软件安装的环境要求，供应商需要免费替换可以满足要求的硬件产品，在国家传染病智能监测预警前置软件对接完成后确保正常运行；
14、如医院网络及安全环境不具备软件对接要求，供应商需要配合院方进行网络及安全整改确保符合要求后配合完成国家传染病智能监测预警前置软件对接。
	1台



2、 商务要求
1、 报价人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任的供应商，投标人须提供合格的营业执照副本；提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件；
2、 报价人需提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。上述信用信息应在招标公告发布后进行查询，若未按要求提供或有不良记录，资格审查不予通过（执行财库【2016】125号文）。
3、交货地点：上饶市第三人民医院。
4、交货期：签订合同7个工作日。
5、付款方式：设备到场并安装验收完成后，30天内支付合同全部货款。





3、 评分标准
	分项名称
	评分标准
	得分

	报价分
（40分）
	满足招标文件要求的所有供应商的最低价为评标基准价其价格分为满分。其它投标方的价格统一按照下列公式计算：投标价得分=评标基准价/投标报价×30（最后结果保留二位小数，第三位四舍五入）。
1）若投标人投标价格超出采购预算作无效投标处理；
2）若投标人投标价格均超过采购预算，采购人不能支付的，该项目废标。
	40分

	技术分
（40分）
	1、 为保证前置机原厂原装正品，供应商须提供制造厂家《售后服务承诺函》的扫描件或复印件的加10分。
评审依据：提供制造厂家《售后服务承诺函》的扫描件或复印件（加盖制造厂家公章），原件签合同前查验。
	10分

	
	2、 为保证前置机稳定运行，服务器平均故障间隔时间（MTBF）可达到60万小时加10分。
评审依据：提供第三方检测机构出具的首页具有CMA或CNAS标识的关于产品的功能检测报告复印件并加盖供应商公章，检测报告至少包含报告首页，对应功能测试页。
	10分

	
	三、万兆网卡含2个万兆光纤模块的加10分。
	10分

	
	四、承诺完成政务外网的搭建的加10分。
	10分

	商务及售后分（20分）
	一、承诺协助采购单位完成传染病平台的注册的加5分。
	5分

	
	二、为保证前置机原厂原装及售后服务有效期，承诺所供设备需为2025年1月15日以后生产加5分。
	5分

	
	三、承诺合同签订后5个工作日内交付完成安装的加5分。
	5分

	
	四、本地化服务 
1、售后服务：注册地在上饶中心城区或上饶市中心城区设有分公司
（办事处）的得2分（营业执照注册地为准），在上饶市有售后及维修点的得1分。 
2、承诺故障1小时到达现场加3分，2小时到达现场加1分，其它不加分。
	5分
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